(module "1704059" (layer F.Cu)
  (descr "1704059-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 2.500 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.500 -2.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1704059" (at 2.500 -2.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -8.750 -5) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 13.750 -5) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1704059.stp
    (at (xyz 0.78346455191064 0.098425196850394 0.040157479564036))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
