(module "17444264" (layer F.Cu)
  (descr "1744426-4-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -3.750 -2.575) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -3.750 -2.575) (layer F.Fab))
  (fp_text value "17444264" (at -3.750 -2.575) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.500 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.500 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -3.750 -6.5) (size 3.51 3.51) (drill 3.51) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1744426-4.stp
    (at (xyz -0.14763779527559 0.36377951854796 -0.0043307086379509))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
