(module "1751138" (layer F.Cu)
  (descr "1751138")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1751138" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.5 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.5 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 14 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.5 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1751138.stp
    (at (xyz 0.76771653543307 -0.17125983876506 -0.0027559055235442))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
