(module "1759172" (layer F.Cu)
  (descr "1759172")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1759172" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 25.4 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 30.48 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 35.56 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 40.64 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 45.72 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 50.8 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 55.88 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 60.96 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 66.04 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 71.12 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 76.2 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 81.28 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 86.36 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1759172.stp
    (at (xyz -0.10236220096979 0.078740157480315 0.017716534963743))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
