(module "1769" (layer F.Cu)
  (descr "1769")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -0.662 3.794) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.662 3.794) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1769" (at -0.662 3.794) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1 0 0) (size 1 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 0 0) (size 1 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.35 5.55 0) (size 1.5 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.35 5.55 0) (size 1.5 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 1769.stp
    (at (xyz 0 -0.27834646345124 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
