(module "1821423" (layer F.Cu)
  (descr "1821423")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1821423" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1821423.stp
    (at (xyz -0.060629919757993 -0.077559056244497 0.024409449006629))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
