(module 1843664 (layer F.Cu) (tedit 646458FD)
  (descr 1843664)
  (tags Connector)
  (fp_text reference J** (at 0 -5.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 1843664 (at 0 8.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -12.25 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8.75 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.25 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.75 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.75 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.25 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 8.75 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 12.25 0) (size 1.8 1.8) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1843664.stp
    (offset (xyz 26.95000035819028 2.999999954944458 0.5199999731168917))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
