(module "1845344" (layer F.Cu)
  (descr "1845344")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 8.525 -12.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.525 -12.27) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1845344" (at 8.525 -12.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -16) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.800 -0) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.800 -16) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 15.000 -16) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 18.800 -0) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 18.800 -16) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1845344.stp
    (at (xyz -0.30708662168247 -0.21771654369324 0.017716534963743))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
