(module "1862000" (layer F.Cu)
  (descr "1862000")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1862000" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.5 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 7 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 10.5 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 10.5 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 14 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 14 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 17.5 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 17.5 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 21 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 21 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 24.5 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 24.5 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 28 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 28 -5) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1862000.stp
    (at (xyz -0.098031496438454 -0.11811023622047 0.018503936960941))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
