(module "1868160" (layer F.Cu)
  (descr "1868160-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 8.750 1.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.750 1.2) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1868160" (at 8.750 1.2) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 14.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1868160.stp
    (at (xyz -0.094488192731001 0.17519684288445 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
