(module 1933228 (layer F.Cu) (tedit 6478AD3C)
  (descr 1933228)
  (tags Connector)
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 1933228 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 25 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1933228.stp
    (offset (xyz -2.259999956521473 -1.38999996481917 0.4600000014361438))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
