(module "1935187" (layer F.Cu)
  (descr "1935187-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 7.250 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.250 0.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1935187" (at 7.250 0.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1935187.stp
    (at (xyz -0.79133859769566 -1.759055130125 -1.5295274989811))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
