(module "1935242" (layer F.Cu)
  (descr "1935242-1")
  (tags "Connector")
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 30.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 35.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 40.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 45.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1935242.stp
    (at (xyz 0.39055118410606 -1.757480290931 -1.5381889643632))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
