(module "1984808" (layer F.Cu)
  (descr "1984808-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 8.465 0.425) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.465 0.425) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1984808" (at 8.465 0.425) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 14.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1984808.stp
    (at (xyz -0.068110236971397 -0.18976378628588 0.020866140605896))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
