(module "1988943" (layer F.Cu)
  (descr "1988943-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 37.500 -3.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 37.500 -3.7) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1988943" (at 37.500 -3.7) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 30.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 35.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 40.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 45.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 50.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 55.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 60.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 65.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 70.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 75.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1988943.stp
    (at (xyz 4.981102230042 2.6299213799905 -1.505905511811))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
