(module "1990164" (layer F.Cu)
  (descr "1990164_2019")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 21.100 3.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 21.100 3.7) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1990164" (at 21.100 3.7) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 22.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 27.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 30.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 32.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 35.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 37.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 40.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 42.500 5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1990164.stp
    (at (xyz -0.049606298837136 -0.38228346606878 -0.0015748031144067))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
