(module LED_SMD:LED_2010_5025Metric (layer F.Cu) (tedit 6357F8D5)
  (descr "LED SMD 2010 (5025 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
  (tags LED)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.6) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 2.6 0) (size 1.4 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 1.4 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_2010_5025Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
