(module "20290304" (layer F.Cu)
  (descr "2029030-4-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -1.47) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -1.47) (layer F.Fab))
  (fp_text value "20290304" (at 0.000 -1.47) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 4.500 -5.48 0) (size 1.270 2.920) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.500 -5.48 0) (size 1.270 2.920) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.500 -5.48 0) (size 1.270 2.920) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4.500 -5.48 0) (size 1.270 2.920) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -8.135 -0 90) (size 1.650 3.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 8.135 -0 90) (size 1.650 3.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 2029030-4.stp
    (at (xyz 0 -0.17834646495308 0.096062994378758))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
