(module "21033812807" (layer F.Cu)
  (descr "21033812807")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 1.400 -2.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 1.400 -2.8) (layer F.Fab))
  (fp_text value "21033812807" (at 1.400 -2.8) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.400 -1.4) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.400 -4.2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 -5.6) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.800 -5.6) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.200 -4.2) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 4.200 -1.4) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.800 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 np_thru_hole circle (at -2.000 2.1) (size 1.9 1.9) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 np_thru_hole circle (at 4.800 -7.7) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 21033812807.stp
    (at (xyz 0.054724408885625 0.1129921214787 0.56692911883977))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 90 0))
  )
)
