(module "22137384" (layer F.Cu)
  (descr "2213738-4-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -5.543 -1.03) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -5.543 -1.03) (layer F.Fab))
  (fp_text value "22137384" (at -5.543 -1.03) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.670 2.670) (drill 1.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.960 -0) (size 2.670 2.670) (drill 1.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.920 -0) (size 2.670 2.670) (drill 1.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.880 -0) (size 2.670 2.670) (drill 1.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -9.900 -3.18) (size 2.05 2.05) (drill 2.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at -1.980 -3.18) (size 2.05 2.05) (drill 2.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2213738-4.stp
    (at (xyz -0.23385826996931 0.073622047431826 0.47047243343564))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
