(module "2300LL102HRC" (layer F.Cu)
  (descr "32.512x16.51mm")
  (tags "Inductor")
  (fp_text reference L** (at 0.000 14.478) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 14.478) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2300LL102HRC" (at 0.000 14.478) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.595 1.595) (drill 1.0636) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 28.956) (size 1.595 1.595) (drill 1.0636) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2300LL-102-H-RC.stp
    (at (xyz 0 -0.57007872213529 0.039370078740157))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
