(module 2301843-2 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 5.559999 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN9_2301843-2_TEC (at 5.559999 2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd circle (at 1.39 2.54) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at 2.779999 0) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd circle (at 4.169999 2.54) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 5.559999 0) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd circle (at 6.949999 2.54) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd circle (at 8.339999 0) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd circle (at 9.729998 2.54) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd circle (at 11.119998 0) (size 1.4986 1.4986) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 np_thru_hole circle (at -6.935 1.27) (size 3.302 3.302) (drill 3.302) (layers))
  (pad 11 np_thru_hole circle (at 18.054998 1.27) (size 3.302 3.302) (drill 3.302) (layers))
)
