(module "2468" (layer F.Cu)
  (descr "2468_1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2468" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 thru_hole circle (at 23.625 -6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 23.625 6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 np_thru_hole circle (at -14.985 -2.35) (size 3.45 3.45) (drill 3.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 np_thru_hole circle (at 14.985 2.35) (size 3.45 3.45) (drill 3.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2468.stp
    (at (xyz -0.009055118274501 0 0.28346455941989))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
