(module "26241103" (layer F.Cu)
  (descr "2624-1103-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 5.950 5.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.950 5.6) (layer F.Fab))
  (fp_text value "26241103" (at 5.950 5.6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 8.2) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.000 8.2) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.000 8.2) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2624-1103.stp
    (at (xyz 0.49999999249075 -0.32283463816004 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
