(module "2828364" (layer F.Cu)
  (descr "282836-4-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 7.200 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.200 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2828364" (at 7.200 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 5.000 3.3) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 10.000 3.3) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at 15.000 3.3) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 282836-4.stp
    (at (xyz 0.29527559055118 -0.16141731908002 0.18976378628588))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
