(module "2828366" (layer F.Cu)
  (descr "282836-6-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 12.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 12.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2828366" (at 12.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 282836-6.stp
    (at (xyz 0.49212598425197 -0.16141731908002 0.19409448143065))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
