(module "2843916" (layer F.Cu)
  (descr "284391-6-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -8.650 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -8.650 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2843916" (at -8.650 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.500 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -10.500 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -14.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -17.500 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 284391-6.stp
    (at (xyz -0.34448818897638 -0.16141731908002 0.27362203973485))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
