(module 284414-6 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 8.500001 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN6_284414-6_TEC (at 8.500001 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.2192) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.500001 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.2192) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.000001 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.2192) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.500002 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.2192) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 14.000002 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.2192) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.500003 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.2192) (layers *.Cu *.Mask))
)
