(module 2922506 (layer F.Cu) (tedit 6478D2DF)
  (descr 292250-6-1)
  (tags Connector)
  (fp_text reference J** (at 0 -7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 292250-6 (at 0 8) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 5 2.4) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3 2.4) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1 2.4) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1 2.4) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3 2.4) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5 2.4) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 292250-6.stp
    (offset (xyz -4.739999699930496 7.110000026732858 2.029999940902238))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
