(module "2961192" (layer F.Cu)
  (descr "2961192-1")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text user %R (at 11.765 -3.375) (layer F.Fab))
  (pad 11 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 20.000 -7.5) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 15.000 -7.5) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 25.000 -7.5) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at 0.000 -7.5) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2961192.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
