(module "2N2222AUB" (layer F.Cu)
  (descr "2N2222AUB-3")
  (tags "Transistor BJT NPN")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 0.238) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.238) (layer F.Fab))
  (fp_text value "2N2222AUB" (at 0.000 0.238) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.953 0.845 0) (size 0.510 0.760) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.953 0.845 0) (size 0.510 0.760) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -0.845 0) (size 0.510 0.760) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 2N2222AUB.stp
    (at (xyz 0 0 0.051181100484893))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -180 0))
  )
)
