(module 3-1478978-1 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_3-1478978-1_TEC (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.0066 2.0066) (drill 1.4986) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.1082 2.1082) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 2.1082 2.1082) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.1082 2.1082) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 2.1082 2.1082) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
)
