(module "3224W-1-105E" (layer F.Cu)
  (descr "3224W-1-105E")
  (tags "Variable Resistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference VR** (at 8.21786 -0.56503) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.21786 -0.56503) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3224W-1-105E" (at 8.21786 -0.56503) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.45 1.25 90) (size 1.3 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.45 0 0) (size 1.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.45 -1.25 90) (size 1.3 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 3224W-1-102E.stp
    (at (xyz 0.072834646607947 -0.011811024091375 0.11811023622047))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 90))
  )
)
