(module "3296W1503LF" (layer F.Cu)
  (descr "3296W-1")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at -2.540 0.005) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.540 0.005) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3296W1503LF" (at -2.540 0.005) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.150 1.150) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.150 1.150) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.150 1.150) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3296W-1-103LF.stp
    (at (xyz 0.087401575929537 0.079921258716133 0.39448820699857))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -90 90))
  )
)
