(module "3296X1223LF" (layer F.Cu)
  (descr "3296X_FFW")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at -0.342 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.342 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3296X1223LF" (at -0.342 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 2.54) (size 1.269 1.269) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.269 1.269) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 1.269 1.269) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3296X-1-105LF.stp
    (at (xyz -0.08149606036389 -0.18700787401575 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
