(module "3299W1203LF" (layer F.Cu)
  (descr "3299W-1-203LF-1")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at -1.140 0.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -1.140 0.275) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3299W1203LF" (at -1.140 0.275) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 2.54) (size 1.217 1.217) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.210 1.210) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 1.210 1.210) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3299W-1-203LF.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
