(module easyeda2kicad:CONN-TH_346900160 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_346900160 (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.89 1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -8.89 -1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -6.35 1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -6.35 -1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -3.81 1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -3.81 -1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.27 1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 1.27 1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 3.81 1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 3.81 -1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 6.35 1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 6.35 -1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at 8.89 1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 8.89 -1.27 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at 11.43 6.27) (size 2.60 2.60) (drill 2.60) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -11.43 6.27) (size 2.60 2.60) (drill 2.60) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/346900160/346900160.3dshapes/CONN-TH_346900160.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)