(module "3557-2" (layer F.Cu)
  (descr "3557-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -0.597 0.218) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.597 0.218) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3557-2" (at -0.597 0.218) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.735 -1.7) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.735 -1.7) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6.735 1.7) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.735 1.7) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3557-2.stp
    (at (xyz -0.35472441845991 0.61062993027094 -0.24881890439612))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
