(module "389690010" (layer F.Cu)
  (descr "38969-0010-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 57.150 7.815) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 57.150 7.815) (layer F.Fab))
  (fp_text value "389690010" (at 57.150 7.815) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 12.700 13) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 25.400 -0) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 38.100 13) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 50.800 -0) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 63.500 13) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 76.200 -0) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 88.900 13) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 101.600 -0) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 114.300 13) (size 5.940 5.940) (drill 3.96) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 38969-0010.stp
    (at (xyz 2.250000060074 -0.2566929126349 0.0023622046716101))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
