(module "393570006" (layer F.Cu)
  (descr "39357-0006-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 8.750 -0.195) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.750 -0.195) (layer F.Fab))
  (fp_text value "393570006" (at 8.750 -0.195) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.500 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.500 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 14.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.500 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 39357-0006.stp
    (at (xyz 0.34448818897638 -0.0094488186864402 -0.0023622046716101))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
