(module "414375659" (layer F.Cu)
  (descr "4-1437565-9")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at -0.000 0.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 0.525) (layer F.Fab))
  (fp_text value "414375659" (at -0.000 0.525) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.250 -3.725 0) (size 1.400 2.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.250 5.375 0) (size 1.400 2.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.250 -3.725 0) (size 1.400 2.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.250 5.375 0) (size 1.400 2.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 4-1437565-9.stp
    (at (xyz 0 -0.034251968691668 0.14448819198008))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
