(module "418117270904" (layer F.Cu)
  (descr "418117270904-1")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 3.810 -3.405) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.810 -3.405) (layer F.Fab))
  (fp_text value "418117270904" (at 3.810 -3.405) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.620 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.080 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.540 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 418117270904.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
