(module easyeda2kicad:CONN-TH_431601102 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.59) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_431601102 (at 0 5.59) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 3.75 1.59 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -3.75 1.59 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -3.75 -1.59 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 3.75 -1.59 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9000215999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/431601102/431601102.3dshapes/CONN-TH_431601102.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -7.430 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)