(module "43650-03YY_272829" (layer F.Cu)
  (descr "43650-03YY_272829")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "43650-03YY_272829" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 np_thru_hole circle (at 3 1.96) (size 1.27 1.27) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 np_thru_hole circle (at -9 1.96) (size 1.27 1.27) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 43650-0329.stp
    (at (xyz -0.12204724033986 -0.0039370079326817 0.19330708060678))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
