(module "438146621" (layer F.Cu)
  (descr "43814-6621-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 8.495 2.415) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.495 2.415) (layer F.Fab))
  (fp_text value "438146621" (at 8.495 2.415) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.000 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.020 -2.03) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.040 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.060 -2.03) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.080 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.100 -2.03) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 17.160 -2.03) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 16.140 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 15.120 -2.03) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 14.100 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 13.080 -2.03) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.060 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 np_thru_hole circle (at 19.400 3.05) (size 3.38 3.38) (drill 3.38) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 np_thru_hole circle (at -2.190 3.05) (size 3.38 3.38) (drill 3.38) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 43814-6621.stp
    (at (xyz 0.33425195949284 -0.09527559355488 0.23622047244094))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
