(module "44273" (layer F.Cu)
  (descr "44273-2")
  (tags "Transformer")
  (fp_text reference T** (at 12.500 13.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 12.500 13.75) (layer F.Fab))
  (fp_text value "44273" (at 12.500 13.75) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 25.000 27.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 20.000 27.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 5.000 27.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.000 27.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -7.500 13.75) (size 4.050 4.050) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 32.500 13.75) (size 4.050 4.050) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 44273.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
