(module "450301014042" (layer F.Cu)
  (descr "450301014042")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at -6.204 1.967) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -6.204 1.967) (layer F.Fab))
  (fp_text value "450301014042" (at -6.204 1.967) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.54 2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.54 2) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 450301014042.stp
    (at (xyz -0.078740157480315 -0.078740157480315 0.10748031571155))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
