(module "4608X-101-103_1" (layer F.Cu)
  (descr "4608X-101-103_1")
  (tags "Resistor Network")
  (fp_text reference RN** (at -0.429 0.079) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.429 0.079) (layer F.Fab))
  (fp_text value "4608X-101-103_1" (at -0.429 0.079) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.34 1.34) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.34 1.34) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.34 1.34) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.34 1.34) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.34 1.34) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.34 1.34) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.34 1.34) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.34 1.34) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 4608X-102-103LF.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
