(module "5019" (layer F.Cu)
  (descr "5019-2")
  (tags "Test Point")
  (attr smd)
  (fp_text reference TP** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "5019" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 0.000 -0 90) (size 2.030 3.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 5019.stp
    (at (xyz 0 0 0.044881889200586))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
