(module "5031750200" (layer F.Cu)
  (descr "503175-0200-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.750 3.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.750 3.1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "5031750200" (at 0.750 3.1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.500 3.7) (size 1.200 1.200) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -1.550 1.85) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 3.050 1.85) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 503175-0200.stp
    (at (xyz 0.029527559055118 -0.141338579298 0.16732283464567))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
